## 缩微胶片冲洗规则

一、清洗冲洗机，确保暗盒、药槽、输片器等部件无尘埃、污垢。

二、加热器水箱贮满经过过滤的清水，冲洗药槽分别注满药液或清洗用水。

三、接通电源，待电压稳定220v后再开机加热，同时检查冲洗机运转状况，发现故障及时排除。

四、药液及水温达到规定温度38℃即可参考胶片性能，拍摄者提供的曝光数据和密度要求调整机速进行冲洗。

五、在弱光或安全光下正确装片入机。盖好暗盒，密切注视胶片运行情况。操作人员不得在冲洗过程中离机太远，离时过长。

六、胶片冲洗完毕立即装入胶片盒。

七、清洗现场，切断电源，排除药液、污水，擦洗机器，套好机罩。

八、保持工作环境卫生，一月一次定期维护保养。